電子電路學習單-認識電阻及歐姆定律
電阻值判讀：請依序在括號內填入色碼的顏色，並判斷及量測電阻值。
	1、
[image: ]

用電表量測的電阻值：　　　　　　Ω
	2 、
[image: ]

用電表量測的電阻值：　　　　　　Ω

	3 、
[image: ]

用電表量測的電阻值：　　　　　　Ω
	4、
[image: ]

用電表量測的電阻值：　　　　　　Ω

	5、
[image: ]

請用電表量測電源兩端的開路電壓值及
封閉廻路的電壓值，並量測電阻器兩端
的電壓值：　　　　Ｖ
PS：電阻器可任意變更後再量測其電壓值
	6、
[image: ]

請用電表量測電路的電流值：
P.S：電阻器可任意變後更再量測其電流值
V：     V、R：     Ω、I：     A

V：     V、R：     Ω、I：     A


[bookmark: _GoBack]
電子電路學習單-認識電阻及歐姆定律
電阻並聯：請先用電表電壓檔量測電池盒的電壓值（記得要將電池置入呦）。
	1、
[image: ]
請用電表分別量測、R2及R1+R2
兩端的電阻值。

R1=         Ω、R2=        Ω

R1+R2=        Ω
	4 、
[image: ]
請用電表分別量測R1、R2、…、Rn
及R1+R2+…+Rn兩端的電阻值。
R1=        Ω、R2=        Ω
R3=        Ω、R4=        Ω……

R1+R2+…+Rn =        Ω

	2 、
[image: ]
請分別用電表來量測『電源』兩端的
開路電壓值、廻路電壓值及R1、R2
兩電阻器兩端的電壓值。
P.S：電阻可任意搭配並量測其電壓值
小發現：

	5、
[image: ]
請分別用電表來量測『電源』兩端的開
路電壓值、廻路電壓值及R1、R2、…
、Rn等電阻器兩端的電壓值。
P.S：電阻器可任意組合再量測其電壓值



	3、
[image: ]
請分別用電表來量測Ａ、Ｂ、Ｃ三個
點的電流值。
小發現：


	6、
[image: ]
請分別用電表來量測Ａ、Ｂ、Ｃ、…等
多個點的電流值。



電子電路學習單-認識電阻及歐姆定律
電阻並聯： 
	1、
[image: ]
請用電表來量測 A、B 兩端，看一看
R1、R2　兩電阻器並聯的電阻值=
　　　　　　　　Ω
小發現：
	4 、
[image: ]
請用電表來量測 A、B兩端，看一看
R1、R2、…、Rn 多個電阻器並聯的電阻值＝　　　　　　　　Ω
P.S：電阻器可任意並聯組合

	2 、
[image: ]
請用電表來量測電源的開路電壓及封閉
廻路中 Ａ、Ｂ 兩點的電壓值。
電源兩端的開路電壓=         V
封閉廻路A、B兩點的電壓=        V
小發現：
	5、
[image: ]
請用電表來量測電源的開路電壓及封閉
廻路中 Ａ、Ｂ 兩點的電壓值。
P.S：電阻器可任意並聯組合量測其電壓值
電源兩端的開路電壓=         V
封閉廻路A、B兩點的電壓=        V

	3、
[image: ]
請用電表分別來量測『電源』兩端的
開路電壓值、廻路電壓值及流經R1、
R2兩電阻器的電流值與總電流(I)值。

IR1=        A、IR2=        A

I=        A
小發現：
	6、
[image: ]
請用電表分別來量測『電源』兩端的
開路電壓值、廻路電壓值及流經R1、
R2兩電阻器的電流值與總電流(I)值。

IR1=        A、IR2=        A、

…… IRn=        A等

I=        A



電子電路學習單-認識電阻及歐姆定律
電阻串、並聯： 
	1、
[image: ]
請用電表分別來量測 A、B 與 B、C及 A、C 兩端的電阻值：
A、B兩端的電阻值：　　　　Ω
B、C兩端的電阻值：　　　　Ω
A、C兩端的電阻值：　　　　Ω
小發現：
	4 、
[image: ]
請用電表分別來量測 A、B、C、D各點間的電阻值：
A、B兩端的電阻值：　　　　Ω
B、C兩端的電阻值：　　　　Ω
A、C兩端的電阻值：　　　　Ω
A、D兩端的電阻值：　　  　Ω

	2 、
[image: ]
請用電表分別量測電源的開路電壓及封
閉廻路中 Ａ、Ｂ、C 各節點間的電壓：
電源兩端的開路電壓：         V
A、B兩端的電壓值：　　　　V
B、C兩端的電壓值：　　　　V
A、C兩端的電壓值：　　　　V
小發現：
	5、
[image: ]
請用電表分別量測電源的開路電壓及
封閉廻路中 Ａ、Ｂ、C、D 各節點間的電壓值。
電源兩端的開路電壓=         V
A、B兩端的電壓值：　　　　V
B、C兩端的電壓值：　　　　V
A、C兩端的電壓值：　　　　V
A、D兩端的電壓值：　　  　V

	3、
[image: ]
請用電表分別來量測流經R1、R2兩電阻器及電源的電流值與總電流(I)值。

IR1=        A、IR2=        A

I=        A
小發現：
	6、
[image: ]
請用電表分別來量測『電源』兩端的
開路電壓值、廻路電壓值及流經R1、
R2兩電阻器的電流值與總電流(I)值。

IR1=        A、IR2=        A、

…IRn=        A、 I=        A


電子電路學習單-認識電阻及歐姆定律
電阻串、並聯：
	1、
[image: ]
請用電表分別來量測 A、B 與 B、C及 A、C 兩端的電阻值：
A、B兩端的電阻值：　　　　Ω
B、C兩端的電阻值：　　　　Ω
A、C兩端的電阻值：　　　　Ω
小發現：
	4 、
[image: ]
請用電表分別來量測 A、B、C、D各點間的電阻值：
A、B兩端的電阻值：　　　　Ω
B、C兩端的電阻值：　　　　Ω
A、C兩端的電阻值：　　　　Ω
A、D兩端的電阻值：　　  　Ω

	2 、
[image: ]
請用電表分別量測電源的開路電壓及封
閉廻路中 Ａ、Ｂ、C 各節點間的電壓：
電源兩端的開路電壓：         V
A、B兩端的電壓值：　　　　V
B、C兩端的電壓值：　　　　V
A、C兩端的電壓值：　　　　V
小發現：
	5、
[image: ]
請用電表分別量測電源的開路電壓及
封閉廻路中 Ａ、Ｂ、C、D 各節點間的電壓值。
電源兩端的開路電壓=         V
A、B兩端的電壓值：　　　　V
B、C兩端的電壓值：　　　　V
A、C兩端的電壓值：　　　　V
A、D兩端的電壓值：　　  　V

	3、
[image: ]
請用電表分別來量測流經R1、R2兩電阻器及電源的電流值與總電流(I)值。

IR1=        A、IR2=        A

I=        A
小發現：
	6、
[image: ]
請用電表分別來量測『電源』兩端的
開路電壓值、廻路電壓值及流經R1、
R2兩電阻器的電流值與總電流(I)值。

IR1=        A、IR2=        A、

…IRn=        A、 I=        A


電子電路學習單-認識電阻及電容
電阻、電容串聯：
	1、
[image: ]
當開關閉合時，請用電表分別來量測
A、B、C各點間電壓的變化情形：
(每次操作前須先將電容器進行放電)
A、B兩端間的電壓變化：　　　　
B、C兩端間的電壓變化：　　　　
A、C兩端間的電壓變化：　　　　
小發現：
	4 、換個電阻器或電容器再試試看～～
[image: ]
當開關閉合時，請用電表分別來量測
A、B、C各點間電壓的變化情形：
(每次操作前須先將電容器進行放電)
A、B兩端間的電壓變化：　　　　
B、C兩端間的電壓變化：　　　　
A、C兩端間的電壓變化：　　　　
小發現：

	2、
[image: ]
當開關閉合時，請用電表分別來量測
A、B、C各點的電壓變化情形：
(每次操作前須先將電容器進行放電)

看看電流表的變化：　    　　　
	5、換個電阻器或電容器再試試看～～
[image: ]
當開關閉合時，請用電表分別來量測
A、B、C各點的電流變化情形：
(每次操作前須先將電容器進行放電)

看看電流表的變化：　    　　　

	3、
[image: ]
當開關閉合時，請用電表分別來量測A、
B、C各點間電壓(流)與時間的關係。
(每次操作前須先將電容器進行放電)

A、B間的電壓變化達極小約經       秒
B、C間的電壓變化極達小約經       秒
A、C間的電壓變化極達小約經       秒

小發現：
	6、換個電阻器或電容器再試試看～～
[image: ]
當開關閉合時，請用電表分別來量測A、
B、C各點間電壓(流)與時間的關係。
(每次操作前須先將電容器進行放電)
A、B間的電壓變化達極小約經       秒
B、C間的電壓變化極達小約經       秒
A、C間的電壓變化極達小約經       秒

小發現：



電子電路學習單-認識二極體
二極體的小體驗： 
	1、二極體順向～～
[image: ]
當開關閉合時，請用電表分別來量測
二極體及電阻器兩端的電壓值：
二極體兩端間的電壓：        Ｖ
電阻器兩端間的電壓：        Ｖ
A、Ｂ兩端間的電壓：        Ｖ
小發現：
	4 、二極體逆向～～
[image: ]
當開關閉合時，請用電表分別來量測
二極體及電阻器兩端的電壓值：
二極體兩端間的電壓：        Ｖ
電阻器兩端間的電壓：        Ｖ
A、Ｂ兩端間的電壓：        Ｖ
小發現：

	2、
[image: ]
當開關閉合時，請用電表分別來量測A、B、C各點的電流值（可變更電阻器）：
A點的電流值為：        Ａ

B點的電流值為：        Ａ

C點的電流值為：        Ａ
小發現：
	5、
[image: ]
當開關閉合時，請用電表分別來量測
A、B、C各點的電流值：
A點的電流值為：        Ａ

B點的電流值為：        Ａ

C點的電流值為：        Ａ
小發現：

	3、二極體順向+LED～～
[image: ]
當開關閉合時，請用電表分別來量測A、B、C各點的電壓（流）值（可變更電阻器再試試，並觀察LED亮度）：
A點的電流值為：        Ａ

B點的電流值為：        Ａ

C點的電流值為：        Ａ
小發現：
	6、二極體逆向+LED～～
[image: ]
當開關閉合時，請用電表分別來量測A、B、C各點的電壓（流）值（可變更電阻器再試試，並觀察LED亮度）：
A點的電流值為：        Ａ

B點的電流值為：        Ａ

C點的電流值為：        Ａ
小發現：


電子電路學習單-電阻、電容、ＬＥＤ
電阻器、電容器、ＬＥＤ串聯電路： 
	1、二極體順向～～
[image: ]
當開關閉合時，請用電表分別來量測
電阻器、電容器、ＬＥＤ兩端的電壓變化，並觀察ＬＥＤ的亮度變化：
(每次操作前須先將電容器進行放電)
電阻器兩端的電壓變化：          
電容器兩端的電壓變化：          
ＬＥＤ兩端的電壓變化：          
ＬＥＤ的亮度變化：        
小發現：

	4 、二極體逆向～～
[image: ]
當開關閉合時，請用電表分別來量測
電阻器、電容器、ＬＥＤ兩端的電壓變化，並觀察ＬＥＤ的亮度變化：
(每次操作前須先將電容器進行放電)
電阻器兩端的電壓變化：          
電容器兩端的電壓變化：          
ＬＥＤ兩端的電壓變化：          
ＬＥＤ的亮度變化：        
小發現：


	2、二極體順向～～
[image: ]
當開關閉合時，請用電表來量測電路各點的電流變化：          
(每次操作前須先將電容器進行放電)
小發現：
	5、二極體逆向～～
[image: ]
當開關閉合時，請用電表來量測電路各點的電流變化：          
(每次操作前須先將電容器進行放電)
小發現：

	3、二極體順向+LED～～
[image: ]
試著變更電阻器或電容器，再重複前兩項的操作：
(每次操作前須先將電容器進行放電)
小發現：
	6、二極體逆向+LED～～
[image: ]
試著變更電阻器或電容器，再重複前兩項的操作：
(每次操作前須先將電容器進行放電)
小發現：


電子電路學習單-認識電晶體(三極管)
電晶體電路：（記得要將電池置入呦）。
	1、電晶體B極開路電路～～
[image: ]
在開關閉合前，請用電表分別來量測
電阻器、電晶體及ＬＥＤ各接腳間的電壓值，及流經各接腳的電流值，並觀察LED是否點亮：
100Ω電阻器兩端電壓值：       Ｖ
1Ｋ Ω電阻器兩端電壓值：       Ｖ
ＬＥＤ兩端的電壓值：       Ｖ
電晶體２-1兩端的電壓值：       V
電晶體3-2兩端的電壓值：       V
電晶體3-1兩端的電壓值：       V
流經100Ω及LED的電流：      Ａ
流經1ＫΩ的電流：       Ａ
流經電晶體腳１的電流：       Ａ
小發現：

	３、電晶體B極道通電路～～
[image: ]
請用電表分別來量測
電阻器、電晶體及ＬＥＤ各接腳間的電壓值，及流經各接腳的電流值，並觀察LED是否點亮：
100Ω電阻器兩端電壓值：       Ｖ
1Ｋ Ω電阻器兩端電壓值：       Ｖ
ＬＥＤ兩端的電壓值：       Ｖ
電晶體２-1兩端的電壓值：       V
電晶體3-2兩端的電壓值：       V
電晶體3-1兩端的電壓值：       V
流經100Ω及LED的電流：      Ａ
流經1ＫΩ的電流：       Ａ
流經電晶體腳１的電流：       Ａ
小發現：


	2、可變更電阻器再試試看～～
[image: ]
小發現：

	４、可變更電阻器再試試看～～[image: ]
小發現：




電子電路學習單-當電晶體遇到電感器
電晶體、電感器電路：（記得要將電池置入呦）。
	1、電晶體、電感器振盪電路～～

[image: ]請用電表的直流電壓檔及交流電壓檔分別來
量測電阻器、電感器、電晶體及ＬＥＤ各個
接腳兩端間的電壓值，及量測流經各接腳的
直流與交流電流值，並觀察LED是否點亮：
1ＫΩ電阻器兩端的直、交流電壓值：       Ｖ
電感器兩端的直、交流電壓值：       Ｖ
ＬＥＤ兩端的直、交流電壓值：       Ｖ
電晶體２-1腳兩端的直、交流電壓值：       Ｖ
電晶體3-2腳兩端的直、交流電壓值：       Ｖ
電晶體3-1腳兩端的直、交流電壓值：       Ｖ
流經1ＫΩ的直、交流電流值：       Ａ
LED的直、交流電流值：       Ａ
流經電晶體１腳的的直、交流電流值：       Ａ
小發現：



	2、電晶體、電感器振盪電路（升壓電路，請勿接LED～～）
[image: ]
請量測容器兩端的直、交流電壓值：           Ｖ
可試試看用小起子或單芯線將電容器兩接腳短路，會有什麼現象：            

可變更電容器後，再次量測容器兩端的直、交流電壓值：           Ｖ
小發現：





image4.jpg
R1+R2= ( )Q




image5.jpg
R1=( )Q R2=





image6.jpg
VR1 ( ) VR2 ( )

R1 R2
b

Ve )




image7.jpg
VR1 ( ) VR2 ( ) VRN ( )

TR 1 R RN
Bs_w

TV( )





image8.jpg




image9.jpg
\ R1 R2 ¢





image10.jpg
R:
Q.




image11.jpg




image12.jpg




image13.jpg




image14.jpg




image15.jpg
1 IML ?M




image16.jpg




image17.jpg
Ra

)Q

Rb

(




image18.jpg




image19.jpg




image20.jpg
®

Sl Imj' |R21
\i




image21.jpg
®

Sl Imj' |R21
v i




image22.jpg
JuF





image23.jpg
R2

R1

)a

da(

JuF





image24.jpg
JuF





image25.jpg
)a

da(

JuF





image26.jpg
JuF





image27.png
w <

D 1¥4001

1K




image28.png
D 1N4001

1K





image29.jpg
I S

D 1§00

1Ko




image30.png
e

= <

D 1N4001

1K




image31.jpg
+ [RiEEMA





image32.gif




image33.jpg
+ maEm

=

€ R C

By
€ &R
P B Q!Q‘





image34.jpg
+ RAER l_
:V nmtggxéy





image35.jpg




image36.jpg




image37.jpg




image38.jpg




image39.jpg
+3-5V

?2Q
S LED
34 C\\t
20 500
z S$S8050

19E




image40.jpg




image41.png
03-1.5V





image42.jpg
™
a7 Ring Coro

o1
N 401

a0s0

&
100uF/100

t—

?

i





image1.jpg




image2.jpg
ple]




image3.png




