觸控調光 IQ-LIGHT 成品包材料一覽表
	項次
	品名
	規格
	數量
	備註

	1
	電阻器
(四色碼電阻器)
	1 kΩ、1/4W、1%
	1個
	SS 8050驅動用電阻

	2
	
	47 kΩ、1/4W、1%
	1個
	SGL 8022W用電阻

	3
	
	5 R 1、1/2W、1%
	1個
	1W  LED限流用電阻

	4
	電容器
	 10  uF、16V（or 25V）
	1個
	電解質電容器-調光電路

	5
	
	0.01uF (103)
	1個
	聚酯或陶瓷電容器-調光電路

	6
	
	0.1uF (104)
	1個
	聚酯或陶瓷電容器-調光電路

	7
	LED
	1W燈珠帶鋁基+線
	1組
	調光電路用

	8
	電晶體
	SS8050（1.5A）
	1顆
	驅動 1W  LED用

	9
	觸控調光IC
	SGL 8022W 積體電路
	1個
	調光電路主要元件

	10
	調光PCB板
	印刷電路板
	1片
	電路焊接用底板

	11
	排針
	3P、2.54nm
	3組
	觸控模式選擇切換及
不同電壓負載切換用

	12
	跳線帽
	2P、2.54mm
	3個
	觸控模式選擇切換及
不同電壓負載切換用

	13
	快接線
	3P、30 cm
	1組
	電源及觸控線

	14
	USB公接頭
	三件式
	1組
	電源接頭用

	15
	螺絲組
	3*5 mm螺絲、華司、螺母
	1組
	固用觸控線用

	16
	束帶
	2.5*100  mm
	1條
	電線綁紥

	17
	焊錫
	1.0 mm
	少許
	焊接電路元件用

	18
	IQ-LIGHT紙片
	嘉市自造開製的刀模大小
	30片
	圓球形一組

	19
	USB電源線
	白色帶開關1.5米
	1條
	

	20
	單心線
	
	1捲
	

	21
	5V LED裸版
	
	1捲
	

	22
	麵包版
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	

	29
	
	
	
	

	30
	
	
	
	












觸控調光 IQ-LIGHT 使用器材一覽表
	項次
	品名
	規格
	數量
	備註

	1
	三用電錶
	DM-3000

	1個
	電路量測用
(依實際需求使用)

	2
	電烙鐵
	KOTE TQ-98 20W－160W

	1支
	焊接電路元件用
（依實際需求使用）

	3
	絡鐵架
	含海綿
	1組
	放置電烙鐵用
（可用代用品）

	4
	斜口鉗
	
	1支
	處理元件及線材用

	5
	尖嘴鉗
	
	1支
	處理電路元件用

	6
	5V電源
	USB （可用行動電源）
	1組
	電路測試用

	7
	十字起子
	
	1支
	螺絲組用

	8
	一字起子(小)
	
	1支
	處理元件焊接接腳用

	9
	打孔器
	
	數支
	IQ-LIGHT 接線處使用

	10
	手持電鑽
	
	1組
	鑽USB接頭螺絲孔用
（3 mm 鑽頭）

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
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